ROBOTY  ROZBIÓRKOWO - ODTWORZENIOWE 
	Budowa :	PRZEBUDOWA MOSTU  DROGOWEGO
	Obiekt :	PRZEPUST TYPU MULTIPLATE
	Adres :	BRUCHNIEWO DROGA POWIATOWA NR1036C
		 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	a.	GEODEZYJNY POMIAR POWYKONAWCZY		
	Numer specyfikacji :  GG-00.12.01
	 
	1.	Anal.wł.	1,000	ryczałt
		Geodezyjny pomiar powykonawczy.
	Numer specyfikacji :  GG-00.12.01

	b.	ODTWORZENIE TRASY PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
	Numer specyfikacji :  D-01.01.01
	 
	2.	KNNR  001-0111-01-00	0,030	km
		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym
	Numer specyfikacji :  D-01.01.01

	c.	WYBURZENIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH		
	Numer specyfikacji :  D-01.02.03.
	 
	3.	KNR  404-0604-02-00  IGM Warszawa	38,781	m3
		Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych, ścian, ław, filarów i stóp fundamentowych żelbetowych ze zbrojeniem
		normalnym, o grubości: ponad 20 do 30 cm
	Numer specyfikacji :  D-01.02.03.
	 
	4.	KNR  404-1103-04-00	38,781	m3
		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i
		wyładunkiem mechanicznym .
	Numer specyfikacji :  D-01.02.03.
	 
	5.	KNR  404-1103-05-00	38,781	m3
		Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy załadunku i
		rozładunku mechanicznym/ - pozostałe 24 km
	Numer specyfikacji :  D-01.02.03.

	d.	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG		
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04
	 
	6.	KNNR  006-0808-06-00  MRRiB	9,300	m
		Rozebranie barier drogowych żelbetowych zwykłych
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04
	 
	7.	KNNR  006-0803-02-00  MRRiB	32,735	m2
		Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki.
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04
	 
	8.	KNR  231-0803-03-00	99,246	m2
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04
	 
	9.	KNR  231-0803-04-00	99,246	m2
		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy
		dalszy 1 cm

	ROBOTY  ROZBIÓRKOWO - ODTWORZENIOWE 
	d. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG
		 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Numer specyfikacji :  D-01.02.04
	 
	10.	KNR  231-0802-07-00	99,246	m2
		Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubości: 15 cm
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04
	 
	11.	KNR  404-1103-04-00	33,185	m3
		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i
		wyładunkiem mechanicznym .
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04
	 
	12.	KNR  404-1103-05-00	33,185	m3
		Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad  1 km . /przy załadunku i
		rozładunku mechanicznym/ - pozostałe 24 km
	Numer specyfikacji :  D-01.02.04

	e.	WYKOPY W GRUNCIE NIESPOISTYM		
	Numer specyfikacji :  M-11.01.01
	 
	13.	KNNR  001-0202-04-00  MRRiB	722,986	m3
		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
		odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. III/
	Numer specyfikacji :  M-11.01.01
	 
	14.	KNNR  001-0208-02-00  MRRiB	722,986	m3
		Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach
		o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowczymi: do 5 t - pozostałe 14km
	Numer specyfikacji :  M-11.01.01

	f.	ZASYPANIE WYKOPÓW Z ZAGĘSZCZENIEM ZASYPKI		
	Numer specyfikacji :  M-11.01.04
	 
	15.	KNNR  001-0317-01-00  MRRiB	273,268	m3
		Zasypywanie wykopów ze skarpami, gruntem leżącym obok, z przerzutem na odległość do 3 m, warstwami grub. 20 cm,
		z zagęszczeniem ręcznym, przy gruncie: kat. I-III
	Numer specyfikacji :  M-11.01.04
	 
	16.	KNNR  001-0408-02-00  MRRiB	273,269	m3
		Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. III
	Numer specyfikacji :  M-11.01.04

	g.	PRZEPUST Z BLACHY FALISTEJ		
	Numer specyfikacji :  D-03.01.01
	 
	17.	Anal.	16,150	m
		Przepust typu Multiplate -2,19 x 3,35
	Numer specyfikacji :  D-03.01.01

	h.	BETON B 15		
	Numer specyfikacji :  M-13.02.02
	 
	18.	KNR  233-0606-01-00  IGM Warszawa	6,900	m3

	ROBOTY  ROZBIÓRKOWO - ODTWORZENIOWE 
	h. BETON B 15
		 Str: 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Wykonanie podbudowy z betonu B 15 pod umocnienie skarp.
	Numer specyfikacji :  M-13.02.02

	i.	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP		
	Numer specyfikacji :  D-06.01.01
	 
	19.	KNR  201-0516-04-00  WACETOB Warszawa	38,000	m2
		Umocnienie skarp  z kamienia ciosanego.
	Numer specyfikacji :  D-06.01.01
	 
	20.	KNR  201-0516-04-00  WACETOB Warszawa	35,000	m2
		Umocnienie brzegów skarp z kamienia.
	Numer specyfikacji :  D-06.01.01
	 
	21.	KNNR  001-0410-01-00  MRRiB	35,000	m2
		Ułożenie geowłókniny.
	 
	22.	KNR  211-0521-08-00  WACETOB Warszawa	11,000	m
		Wykonanie palisady z kołków o średnicy 8 cm, L=1,0m.

	j.	ROWY		
	Numer specyfikacji :  D-04.01.01
	 
	23.	KNR  405-2202-14-00  PROINBUD Warszawa	40,000	m
		Ręczne czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału, dla kanałów o średnicy:
		2,00 m
	Numer specyfikacji :  D-04.01.01
	 
	24.	KNNR  001-0511-01-00	16,600	m3
		Umocnienie z kamienia łamanego dna cieku.
	Numer specyfikacji :  D-04.01.01
	 
	25.	KNR  211-0523-03-00  WACETOB Warszawa	20,000	m
		Wykonanie palisady z  kołków o średnicy 10 cm, L = 1,50m.
	Numer specyfikacji :  D-04.01.01

	k.	KORYTO WRAZ Z WYPROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM		
	Numer specyfikacji :  D-04.01.00
	 
	26.	KNNR  006-0101-03-20  MRRiB	214,315	m2
		Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu spycharki, w gruncie kat.II-VI, przy
		głębokości koryta 30 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym
	Numer specyfikacji :  D-04.01.00

	l.	PODBUDOWA Z KRUSZYW		
	Numer specyfikacji :  D-04.04.00
	 
	27.	KNR  231-0605-01-00  IGM Warszawa	40,800	m3
		Wykonanie ławy fundamentowej z kruszywa.
	Numer specyfikacji :  D-04.04.00

	ROBOTY  ROZBIÓRKOWO - ODTWORZENIOWE 
	m. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIEWARSTW KONSTRUKCYJNYCH
		 Str: 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	m.	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIEWARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
	Numer specyfikacji :  D-04.03.01
	 
	28.	KSNR  006-1005-07-00  WACETOB Warszawa	214,315	m2
		Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
	Numer specyfikacji :  D-04.03.01

	n.	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO		
	Numer specyfikacji :  D-04.04.02
	 
	29.	KNNR  006-0113-03-00	214,315	m2
		Podbudowy z tłucznia, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 20 cm
	Numer specyfikacji :  D-04.04.02

	o.	PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO		
	Numer specyfikacji :  D-04.07.01
	 
	30.	KNNR  006-0110-03-20  MRRiB	214,315	m2
		Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych sam.samowyładowczym 5-10 t na
		odległość 5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm - mieszanka standard II
	Numer specyfikacji :  D-04.07.01

	p.	WARSTWA WIĄŻĄCA I ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO		
	Numer specyfikacji :  D-05.03.05
	 
	31.	KNR  003-0203-01-10  ATHENASOFT Warszawa	9,600	m2
		Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - - z włókniny nasączonej polimeroasfaltem
	Numer specyfikacji :  D-05.03.05
	 
	32.	KNNR  006-0308-03-00	214,315	m2
		Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych transportowanych
		sam.samowyładowczym do 5 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm - mieszanka standard I
	Numer specyfikacji :  D-05.03.05
	 
	33.	KNNR  006-0309-03-00  MRRiB	214,315	m2
		Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych
		sam.samowyładowczym do 5 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm - mieszanka standard I
	Numer specyfikacji :  D-05.03.05
	 
	34.	KNNR  006-0110-07-00	128,160	t
		Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej, za każdy następny 1 km ponad 5 km, samochodem
		samowyładowczym do 5 t
	Numer specyfikacji :  D-05.03.05

	q.	ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY		
	Numer specyfikacji :  D-06.03.01
	 
	35.	KNNR  006-0202-02-00  MRRiB	19,700	m2
		Nawierzchnie żwirowe, rozścielane ręcznie, przy grubości warstwy dolnej po zagęszczeniu 15 cm
	Numer specyfikacji :  D-06.03.01

	ROBOTY  ROZBIÓRKOWO - ODTWORZENIOWE 
	r. BARIERY OCHRONNE
		 Str: 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji     /    Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	r.	BARIERY OCHRONNE		
	Numer specyfikacji :  D-07.05.01
	 
	36.	ZAŁ.1  106-0703-01-00	46,000	m
		Bariery ochronne stalowe, jednostronne, z zasypaniem dołów ziemią, przy masie 1 m barier 24 kg
	Numer specyfikacji :  D-07.05.01

	 
	---  Koniec  wydruku  przedmiaru  ---